**江西鑫昌建设工程有限公司关于麻州滨江新区人行道铺贴及附属工程的招标函**

**一、报价人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内 容** | **说明与要求** |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 麻州滨江新区人行道铺贴及附属工程项目 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县麻州镇 |
| 4 | 招标范围 | 麻州滨江新区人行道铺贴及附属工程 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由项目部验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 两个月内完工 |
| 8 | 报价时间 | 2021年3月4日至2021年3月9日 |
| 9 | 付款方式 | 按每月支付合格工程量的70%，验收合格后再支付20%，剩余10%完工后半年内付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税发票、材料场内转运、辅材、机械费等） |
| 11 | 开标时间及地点 | 时间：2021年3月9日上午9:30  地点：会昌县迎宾馆8号楼二楼会议室 |
| 12 | 联系人 | 招标联系人：  黄先生 0797-7213952  陈先生 18279182164 |
| 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 | | |

**二、报价要求及中标原则**

1、报价要求

1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。

1.2、报价文件由报价表、身份证复印件加盖公章、非本人的提供委托代理书、提供公司营业执照。

1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按招标失败处理。

2、投标保证金

响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币壹万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）（自然人参加的，从自然人的本人同名账户转入我公司公账），否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。

4、中标原则：

4.1满足报价文件且扣除税率总价最低者中标

4.2 该项目将分为两个区域，由最低价中标公司优先选择区域进行施工，总价第二者按中标公司的单价选择区域进行实施，若总价第二的报价人放弃，则依次递补

**三、施工内容及工艺**

砂浆摊铺、路面砖铺贴、整型、灌缝

测量放线后，按水平及边线（或中线）纵横挂线，然后每隔3~5m先铺一块作为控制点，以后跟线在中间铺砌，铺砌时，应轻轻平放，用木棰或橡胶棰轻敲压平，在用水平尺检查相邻砖块的平整度，若发现砖块松动或高低不平时，重新铺砌：取起砖块，将粗砂挖除或碎石重新夯实整平，然后再铺回砖块，不许向砖块底塞垫碎石砖块。（具体以建筑相关规范要求为准）

注：现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等，供应商可自行前往现场了解。

供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

1. **工程量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 控制价/元 |
| **麻州大道清单** | | | |  |
| 吸水砖铺贴 | 3cm厚M10水泥砂浆结合层，贴6cm厚吸水砖 | 2675 | ㎡ | 18 |
| 人行道垫层 | 自拌及浇捣15cm厚混凝土垫层 | 2675 | ㎡ | 12 |
| **齐心路清单** | | | |  |
| 吸水砖铺贴 | 3cm厚M10水泥砂浆结合层，贴6cm厚吸水砖 | 8858 | ㎡ | 18 |
| 人行道垫层 | 自拌及浇捣混凝土垫层 | 8858 | ㎡ | 12 |
| **前丰路清单** | | | |  |
| 吸水砖铺贴 | 3cm厚M10水泥砂浆结合层，贴6cm厚吸水砖 | 6504 | ㎡ | 18 |
| 人行道垫层 | 自拌及浇捣混凝土垫层 | 6504 | ㎡ | 12 |
| **增丰路清单** | | | |  |
| 吸水砖铺贴 | 3cm厚M10水泥砂浆结合层，贴6cm厚吸水砖 | 4207 | ㎡ | 18 |
| 人行道垫层 | 自拌及浇捣混凝土垫层 | 4207 | ㎡ | 12 |
|  | | | |  |

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 |
| **麻州大道清单** | | | | | |
| 吸水砖铺贴 | 3cm厚M10水泥砂浆结合层，贴6cm厚吸水砖 |  | 2675 | ㎡ |  |
| 人行道垫层 | 自拌及浇捣15cm厚混凝土垫层 |  | 2675 | ㎡ |  |
| **齐心路清单** | | | | | |
| 吸水砖铺贴 | 3cm厚M10水泥砂浆结合层，贴6cm厚吸水砖 |  | 8858 | ㎡ |  |
| 人行道垫层 | 自拌及浇捣混凝土垫层 |  | 8858 | ㎡ |  |
| **前丰路清单** | | | | | |
| 吸水砖铺贴 | 3cm厚M10水泥砂浆结合层，贴6cm厚吸水砖 |  | 6504 | ㎡ |  |
| 人行道垫层 | 自拌及浇捣混凝土垫层 |  | 6504 | ㎡ |  |
| **增丰路清单** | | | | | |
| 吸水砖铺贴 | 3cm厚M10水泥砂浆结合层，贴6cm厚吸水砖 |  | 4207 | ㎡ |  |
| 人行道垫层 | 自拌及浇捣混凝土垫层 |  | 4207 | ㎡ |  |
| 合计： | |  | | | |
| 税率（必填）：增值税普通发票□ 增值税专用发票□ 税率： | | | | | |

备注：具体施工工艺要求详见附件

报价公司或个人（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二〇年 月 日