**G206会昌县珠高寨至九州段公路改建工程及沿线配套设施建设项目水土保持报告编制询价公告**

**一、报价人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内 容** | **说明与要求** |
| **1** | 招标人 | 会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司 |
| **2** | 项目名称 | G206会昌县珠高寨至九州段公路改建工程及沿线配套设施建设项目水土保持报告编制 |
| **3** | 项目地点 | 会昌县 |
| **4** | 招标范围 | G206会昌县珠高寨至九州段公路改建工程及沿线配套设施建设项目水土保持报告编制事宜。 |
| **5** | 资金来源 | 一般债券资金、地方财政资金 |
| **6** | 工艺要求 | 根据《中华人民共和国水土保持法》、水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》和会昌县水土保持相关管理规定编制。 |
| **7** | 工期要求 | 总工期25天 |
| **8** | 报名时间 | 2023年6月15日至2023年6月19日上午9点 |
| **9** | 计价方式 | 固定总价包干 |
| **10** | 联系人及报价地点 | 招标联系人：陈永鸿 15979096733 投标地点：会昌县商会大厦十楼工程部。需要相关材料及勘察项目现场的请联系招标联系人，并在报名有效期内提交报价材料。 |

**二、报价要求**

**1、报价要求**

1.1、投标价格为固定总价，投标单位报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、考虑了风险评估及工期提前等所有风险。

1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件、资质证书复印件、开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件均需加盖公章，所有材料必须进行封装并加盖公章，否则无效。

**2、承包内容：**

开展项目的水土保持报告编制和报审。

**三、报价文件递交**

1、投标人应将投标文件密封加盖章。

2、封装袋上可写明投标人名称和联系方式。

3、投标人应在规定时间前将投标文件递交到指定地点。

**四、潜在投标人报价需知**

1、本次报价结果仅作为最高限价；

2、询价单位不会公布任何报价内容和询价结果；

3、询价单位不承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。

**五、项目概况**

1.**本项且由206 公路改建项目及公路沿线配套设施项目组成，两项目分别立项，共同设计实施，项目用地面积约800亩。**

公路项目：路线起于瑞金与会昌交界处，与现状 G206 国道

相接，从城北片区沿济广高速公路西侧边缘布线，路线走向基本为南北方向，终于九州大道与省道 S217 线交叉口处。路线全长约7.55 公里（含利用段2.35公里），同步建设必要的交通工程和沿线设施，项目采用一级公路技术标准建设;设计时速 80公里/小时;起点至与同济大道交叉(K2024+260-K2025+360 ）及环城南路至终点段（K2030+795 -K2031+812.1）路基宽度25.5米，同济大道至环城南路段（K2025+360-K2030+795)，含利用段2.35公里,路基宽度 31.5米。

配套设施项目：沿 G206 会昌县珠高寨至九州段两侧对称新

建侧向绿化分隔带、辅道及人行道、排水与管线工程、路面附属工程等，起点至与汉仙大道相接 (K2024+260-K2027+715) 两侧对称新建侧向绿化分隔带宽4 米，非机动车道宽8米，人行道宽5米；汉仙大道与环城南路相接 (K2030+065-K2030+795)两侧对称新建侧向绿化分隔带宽 4米，非机动车道完8米，人行道宽5米；环城南路段至终点段（K2030+795-K2031+812.1）两侧对称新建人行道宽7.25米。

**报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 编制类型 | 投标报价（万元） | 备注 |
| G206会昌县珠高寨至九州段公路改建工程项目水土保持报告编制 | 水土保持报告书 | 万元 | 固定总价 |
| G206会昌县珠高寨至九州段公路沿线配套设施建设项目水土保持报告编制 |

我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、考虑了风险评估及工期提前等所有风险，上述报价包含水土保持报告书编制、评审等相关费用并按项目实际情况和设计图纸要求提交以上报价。

 报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

2023年 月 日